

**Анкета №1. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ помещений  по плану БТИ | Наименование  элементов объекта | Категории  инвалидов,  для  которых  установлен  норматив | | Норматив  доступности,  установленный  для инвалидов,  в единицах  измерения | Фактическая  величина,  наличие | Рекомендуемые  мероприятия по  адаптации, при  несоответствии  нормативу  (установка,создание, ремонт или реконструкция) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | б |
|  | **1.1.Крыльцо или входная площадка** | | | |  |  |
|  | Высота площадки |  | | норматив  не установлен | нет |  |
|  | Площадка (размер в плане) | О, С, Г | | не менее  1х2,5 м | 2,52х3,64м |  |
|  | Пространство перед  дверью (глубинах ширина), при открывании:  - "от себя"  - "к себе" | К | | не менее  1,2х1,5 м  1,5х1,5 м | 1,2х2,84м  1,5х3,64м |  |
|  | Рифлёная полоса перед дверным проёмом  (на расстоянии) и/или  контрастная окраска | С | | за 60 см | нет |  |
|  | Поручни (ограждение), при высоте площадки более 45 см | К, О, С | | наличие | нет |  |
|  | Нескользкое твёрдое покрытие:  - уклон поперечный | К, О, С | | наличие  1-2% | нет |  |
|  | Навес | К, О | | наличие | да |  |
|  | Водоотвод (дренаж) - ширина просветов водосборных решеток | К, О | | наличие  не более 1,5 см | нет |  |
|  | **1.2Лестница наружная** | | | |  |  |
|  | Ширина марша | О, С, Г | | не менее 1,35  м | нет |  |
|  | Уклоны лестниц | О, С, Г | | не более 1:2 | нет |  |
|  | Нескользкое покрытие | О, С, Г | | наличие | нет |  |
|  | Рифлёная полоса перед маршем вверху и внизу (на расстоянии)  и/или контрастная окраска | С | | за б0 см | нет |  |
|  | Поручни с двух сторон: - на высоте  - горизонтальные завершения вверху и  внизу | О  О, С  О, С | | наличие  90 см  не менее 30 см | нет |  |
|  | **1 .3. Пандус наружный** | | | |  |  |
|  | Ширина марша | | К | не менее 1,0 м | 1,7 м |  |
|  | Уклон: Н/Е | | К | не более 1/12 | более |  |
|  | Высота одного подъёма | | К | не более 80 см | более |  |
|  | Площадка на  горизонтальном  участке при прямом пути движения или на повороте (глубина) | | К | не менее 1,5 м | 3,5х3,2 м |  |
|  | Поручни с двух сторон  - на высоте  - горизонтальные завершения вверху и внизу | | К  О  К, О | 70 см  90 см  не менее 30 см | нет |  |
|  | Нескользкое покрытие | | К, О | наличие | нет |  |
|  | Рифлёная полоса перед маршем вверху и внизу (на расстоянии)  и/или контрастная окраска | | С | за 60 см | нет |  |
|  | Наружный подъёмник:  - вертикальный  - наклонный | | К, О | наличие  наличие | нет  нет |  |
|  | **1.4. Тамбур** | |  |  |  |  |
|  | Рифлёная полоса перед дверным проёмом  (на расстоянии) и/или  контрастная окраска | | C | за 60 см | нет |  |
|  | Габариты тамбура:  Глубина x ширина | | К | не менее  180х220 см | 1,74х2,27м |  |
|  | Двери распашные, автоматические раздвижные:  -ширина проёма в свету  - высота порога (не применять  вращающиеся двери и  турникеты)  - смотровые панели,  заполненные  прозрачным и  ударопрочным  материалом (нижняя часть)  - противоударная  полоса в нижней части (на высоту) | | К  К  К  К  К  К | не менее 90 см  не более 2,5 см  30-90 см от  уровня пола  не менее 30 см от уровня  пола | да  да  да  нет  нет |  |

**Анкета № 2. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ помещений  по плану БТИ | Наименование  элементов объекта | Категории  инвалидов,  для  которых  установлен  норматив | | | Норматив  доступности,  установленный  для инвалидов,  в единицах  измерения | | Фактическая  величина,  наличие | Рекомендуемые  мероприятия по  адаптации, при  несоответствии  нормативу  (установка,  создание, ремонт  или реконструкция) |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | б |
|  | **2.1. Коридоры, холлы** | | | | | |  |  |
|  | Ширина пути движения в чистоте:  - при движении кресла- коляски в одном  направлении  - при встречном движении  - используемых для эвакуации | К  К  К | | | | не менее 1,5 м  не менее 1,8 м    не менее 1,8 м | да  да    нет |  |
|  | Ширина коридора или перехода в другое  здание | К | | | не менее 2,0 м | | нет |  |
|  | Дверные и открытые проёмы в стене  (ширина в свету):  - из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек  - проемов и дверей в  остальных случаях;  - при глубине откоса открытого проема более 1,0 м  - высота порога | К, О  К, О  К, О  К, О | | | не менее 90 см  не менее 1,2 м    не менее 1,2 м  не более 2,5 см | | да  нет  нет  да |  |
|  | Зоны отдыха и  ожидания:  - при расстоянии от сидения до полосы движения не менее 60 СМ  - при глубине 150 см и ширине 90 см | К, О, С, Г  О  К | | | не реже, чем  через 25 м  не менее 1 ед  на этаж  не менее 1 ед.  на этаж | | да  да |  |
|  | Ширина:  - балконов и лоджий в  свету  - переходных лоджий и  балконов | К | | | не менее 1,4  не менее 1,5м | | нет  нет |  |
|  | Навесное оборудование  или конструкции в зоне  движения (выступ на высоте от 0,7 до 2,0 м):  - на стенах  - отдельностоящие | С | | | не более 10см  не более 30 см | | нет  нет  нет |  |
|  | Пространство под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами, при высоте менее 1,9 м | С | | | наличие  барьера или  ограждения | | нет |  |
|  | Ворсовые покрытия (толщина с учетом высоты ворса) | К | | | не более 1,3 см | | нет |  |
|  | Расстояние от дверей помещения с  пребыванием  инвалидов, выходящего в тупиковый коридор,  до эвакуационного  выхода с этажа | К, О, С, Г | | | не более 15 м | | нет |  |
|  | **2.2.Лифт пассажирский (к зоне оказания услуги)** | | | | | |  |  |
|  | - габариты кабины (глубина х ширина) - ширина дверного  проёма  - поручень на одной из боковых стен кабины (на высоте верхней части) | | К  К  О | не менее  140х110 см  не менее 85 см  900+25 мм | | | нет  нет  нет |  |
|  | Световая и звуковая информирующая  сигнализация у двери | | К | наличие | | | нет |  |
|  | Аварийная телефонная связь с диспетчерским пунктом:  - с усилителем звука  - с устройством для  получения синхронной визуальной  информации (при  необходимости) | | К, О, С    Г  Г | наличие  наличие  наличие | | | нет  нет  нет |  |
|  | Кнопки вызова лифта и управления его движением (на высоте от пола) | | К | не более 1,2 м | | | нет |  |
|  | Знак доступности | | К, С | наличие | | | нет |  |
|  | **2.З.Пандус внутренний к лестнице №\_\_\_** | | | | | |  |  |
|  | Ширина:  - при одностороннем движении  - при использовании для эвакуации | | К  К | не менее 1,0 м  не менее 1,8 м | | | нет  нет |  |
|  | Высота одного подъёма | | К | не более 80 см | | | нет |  |
|  | Уклон: H/L | | К | не более 1/12 | | | нет |  |
|  | Уклон, при перепаде высот пола не более 20см | | К | до 1/10 (10%) | | | нет |  |
|  | Площадка на  горизонтальном  участке при прямом пути движения или на повороте (глубина) | | К | не менее 1,5 м | | | да |  |
|  | Поручни с двух сторон - на высоте  - горизонтальные завершения вверху и внизу | | К, О  К  О  К, С | наличие  70 см  90 см  не менее 30 см | | | нет |  |
|  | Нескользкое покрытие | | К, О | наличие | | | нет |  |
|  | Бортики высотой не менее 5 см по  продольным краям  маршей и вдоль кромки горизонтальных  поверхностей при  перепаде высот более 45 см | | К, С | наличие | | | нет |  |
|  | Рифлёная полоса перед маршем вверху и внизу (на расстоянии)  и/или контрастная | | С | за 60 см | | | нет |  |
| окраска | |
|  | Пандус переносной | | К | наличие | | | нет |  |
|  | Подъемники в виде платформы, перемещаемой  вертикально, наклонно  или вдоль лестничного марша (глубина х ширина, в случае применения) | | К, О | не менее  1,2х0,9 м | | | нет |  |
|  | |
|  | Эскалатор, травалатор | | О | наличие | | | нет |  |
|  | **2.4.1.Лестница Х21 (в зону оказания услуги)** | | | | | |  |  |
|  | Ширина марша | | О, С, Г | не менее 1,35м | | | нет |  |
|  | Уклоны лестниц | | О, С, Г | не более 1:2 | | | нет |  |
|  | Размеры ступеней: - проступь  - подступенок | | О, С, Г | не менее 30 см  не более 15 см | | | нет  нет |  |
|  | Нескользкое,  сплошное, ровное, без выступов покрытие | | О, С, Г | наличие | | | нет |  |
|  | Ребро ступени (закругление радиусом) | | О, С, Г | не более 5 см | | | нет |  |
|  | Боковые края ступеней, не примыкающие к  стенам (бортики  высотой) | | О | не менее 2 см | | | нет |  |
| . | Рифлёная полоса перед маршем вверху и внизу (на расстоянии)  и/или контрастная окраска | | С | за 60 см | | | нет |  |
|  | Поручни с двух сторон - на высоте  - горизонтальные завершения вверху и внизу | | О,С  О,С  О,С | наличие  90 см  не менее 30 см | | | нет |  |
|  | 2.4 \_\_\_\_\_Приложение №1\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  при необходимости описания нескольких лестниц | | | | | |  |  |

**Приложение №1\_\_\_ к анкете №2, при необходимости описания нескольких лестниц**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ помещений  по плану БТИ | Наименование  элементов объекта | Категории  инвалидов,  для  которых  установлен  норматив | Норматив  доступности,  установленный  для инвалидов,  в единицах  измерения | Фактическая  величина,  наличие | Рекомендуемые  мероприятия по  адаптации, при  несоответствии  нормативу  (установка,  создание, ремонт  или реконструкция) |
|  | **2.4.\_.Лестница №\_\_\_ (в зону оказания услуги)** | | |  |  |
|  | Ширина марша | О, С, Г | не менее 1,35 м | да |  |
|  | Уклоны лестниц | О, С, Г | не более 1:2 | да |  |
|  | Размеры ступеней:  - проступь  - подступенок | О, С, Г | не менее 30 см не более 15 см | 32  15 |  |
|  | Нескользкое,  сплошное, ровное, без выступов покрытие | О, С, Г | наличие | сплошное без выступов |  |
|  | Ребро ступени (закругление радиусом) | О, С, Г | не более 5 см | да |  |
|  | Боковые края ступеней, не примыкающие к  стенам (бортики  высотой) | О | не менее 2 см | да |  |
|  | Рифлёная полоса перед маршем вверху и внизу (на расстоянии)  и/или контрастная окраска | С | за б0 см | нет |  |
|  | Поручни с двух сторон  - на высоте  - горизонтальные завершения вверху и  внизу | О,С  О,С  О,С | наличие  90 см  не менее 30 см | с одной,  90,70,45  верх и вниз |  |

**Анкета № 3. Зона оказания услуги (в зависимости от вида деятельности)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ помещений  по плану БТИ | Наименование  элементов объекта | Категории  инвалидов,  для  которых  установлен  норматив | Норматив  доступности,  установленный  для инвалидов,  в единицах  измерения | Фактическая  величина,  наличие | Рекомендуемые  мероприятия по  адаптации, при  несоответствии  нормативу  (установка,  создание, ремонт  или реконструкция) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **3.1. Обслуживание через прилавок/окно №\_\_\_\_** | | |  |  |
|  | Поверхность прилавков (на высоте над уровнем пола) | К | не более 80 см | нет |  |
|  | Пространство перед  прилавком/окном | К | 0,9х1,5 м | нет |  |
|  | Ширина прилавка |  | 0,3-0,45 м | нет |  |
|  | Длина прилавка |  | не менее 0,9 м | нет |  |
|  | З.1.\_. Приложение Ns1. , | | |  |  |
| при необходимости описания нескольких  прилавков/окон | | |
|  | **3.2. Обслуживание в кабинете №\_\_\_\_** | | |  |  |
| . | Рифлёная полоса перед дверным проёмом  (на расстоянии) и/или  контрастная окраска | С | за 60 см | нет |  |
|  | Пространство перед  дверью (глубина х ширина), при открывании:  - "от себя"  - "к себе" | К | не менее  1,2 х 1,5 м  1,5х1,5 м | 1,2х2,84  1,5х3,64 |  |
|  | Пространство перед столом | К | 0,9х1,5 м | 1,2х1,5 |  |
|  | Габариты зоны  сидения,глубина | О | не менее 1,2 м | да |  |
|  | Ширина прохода | К  О | не менее 1,2 м  не менее 0,9 м | 1,2 |  |
|  | Зона для  самостоятельного  разворота (диаметр) | К | не менее 1,4 м | да |  |
|  | Зона для кресла-  коляски | К | не менее  150х150 см | да |  |
|  | Поверхность столов (на  высотенад уровнем  пола) | К | не более 80 см | да |  |
|  | 3.2.\_.Приложение М2.  при необходимости описания нескольких кабинетов , | | |  |  |
|  | **З.З.Зал** ( ) | | |  |  |
| назначение | | |
|  | Рифлёная полоса перед дверным проёмом (на расстоянии) и/или контрастная окраска | С | за 60 см | нет |  |
|  | Пространство перед  дверью, при открывании:  - "от себя"  - "к себе" | К | глубина х  ширина не менее 1,2х1,5 м 1,5х1,5 м | 1,5х3 |  |
|  | Пространство перед столом | К | 0,9х1,5 м | да | ., |
|  | Габариты зоны  сидения, глубина | О | не менее 1,2 м | 1,2 |  |
|  | Зона для  самостоятельного  разворота (диаметр) | К | не менее 1,4 м | да |  |
|  | Зона для кресла- коляски | К | не менее  150х150 см | да |  |
|  | Поверхность столов (на высоте над уровнем пола) | К | не более 80 см | да |  |
|  | Доля мест в залах от общей вместимости | К, О, С, Г | не менее 5% | да |  |
|  | Доля мест с системами  индивидуального  прослушивания, при вместимости зала более  50 человек | Г | не менее 4% | да |  |
|  | Расстояние от мест до  Источниказвука  (или оборудование мест усилителями звука) | Г | не более 10 м | да |  |
|  | Свободные площадки перед эстрадой или в конце зала вблизи проема-выезда  (шириной в свету) | К | не менее 1,8 м | да |  |
| . | Рассредоточенные выходы | К, О | не менее 2 шт. | да |  |
|  | Расстояние от места до  эвакуационного выхода | К, О, С, Г | не более 40 м | да |  |
|  | Ширина прохода | К | не менее 1,2 м | 1,2м |  |
|  | 3.3.. Приложение №3\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  при необходимости описания нескольких залов  , | | |  |  |

**Приложение № 1.\_\_\_\_ к анкете № 3, при необходимости описания нескольких прилавков/окон**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ помещений  по плану БТИ | Наименование  элементов объекта | Категории  инвалидов,  для  которых  установлен  норматив | Норматив  доступности,  установленный  для инвалидов,  в единицах  измерения | фактическая  величина,  наличие | Рекомендуемые  мероприятия по  адаптации, при  несоответствии  нормативу  (установка,  создание, ремонт  или реконструкция) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **3.1.\_\_\_Обслуживание через прилавок/окно** №\_\_\_\_\_ | | |  |  |
|  | Поверхность прилавков (на высоте над уровнем пола) | К | не более 80 см | нет |  |
|  | Пространство перед  прилавком/окном | К | 0,9х1,5 м | нет |  |
|  | Ширина прилавка |  | 0,3-0,45 м | нет |  |
|  | Длина прилавка |  | не менее 0,9 м | нет |  |
|  | **3.1.Обслуживание через прилавок/окно №\_\_\_** | | |  |  |
|  | Поверхность прилавков (на высоте над уровнем пола) | К | не более 80 см | нет |  |
|  | Пространство перед прилавком/окном | К | 0,9х1,5 м | нет |  |
|  | Ширина прилавка |  | 0,3-0,45 м | нет |  |
|  | Длина прилавка |  | не менее 0,9 м | нет |  |
|  | **3.1.Обслуживание через прилавок/окно №\_\_\_** | | |  |  |
|  | Поверхность прилавков (на высоте над уровнем пола) | К | не более 80 см | нет |  |
|  | Пространство  перед прилавком/окном | К | 0,9х1,5 м | нет |  |
|  | Ширина прилавка |  | 0,3-0,45 м | нет |  |
|  | Длина прилавка |  | не менее 0,9 м | нет |  |
|  | **3.1.Обслуживание через прилавок/окно №\_\_\_** | | | |  |
|  | Поверхность прилавков (на высоте над | К | не более 80 см | нет |  |
|  | Пространство  перед прилавком/окном | К | 0,9х1,5 м | нет |  |
|  | Ширина прилавка |  | 0,3-0,45 м | нет |  |
|  | Длина прилавка |  | не менее 0,9 м | нет |  |

**Приложение №2 к анкете № 3, при необходимости описания нескольких кабинетов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ помещений  по плану БТИ | Наименование  элементов объекта | Категории  инвалидов,  для  которых  установлен  норматив | Норматив  доступности,  установленный  для инвалидов,  в единицах  измерения | фактическая  величина,  наличие | Рекомендуемые  мероприятия по  адаптации, при  несоответствии  нормативу  (установка,  создание, ремонт  или реконструкция) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б |
|  | **3.2.Обслуживание в кабинете №\_\_\_** | | |  |  |
|  | Рифлёная полоса перед дверным проёмом  (на расстоянии) и/или  контрастная окраска | С | за б0 см | нет |  |
|  | Пространство перед  дверью глубинах-ширина), при открывании:  - "от себя"  - "к себе" | К | не менее  1,2х1,5 м  1,5х1,5 м | 1,2х1,5 м 1,5х1,5 м |  |
|  | Пространство перед столом | К | 0,9х1,5 м | да |  |
|  | Габариты зоны  сидения,глубина | О | не менее 1,2 м | да |  |
|  | Ширина прохода | К  О | не менее 1,2 м  не менее 0,9 м | да |  |
|  | Зона для  самостоятельного  разворота (диаметр) | К | не менее 1,4 м | да |  |
|  | Зона для  кресла- коляски | К | не менее  150х 150 см | да |  |
|  | Поверхность столов (на высоте над уровнем пола) | К | не более 80 см | да |  |

**Приложение № 3.\_\_\_ к анкете №3, при необходимости описания нескольких залов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ помещений  по плану БТИ | Наименование  элементов объекта | Категории  инвалидов,  для  которых  установлен  норматив | Норматив  доступности,  установленный  для инвалидов,  в единицах  измерения | Фактическая  величина,  наличие | Рекомендуемые  мероприятия по  адаптации, при  несоответствии  нормативу  (установка,  создание, ремонт  или реконструкция) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **3.5.\_\_\_Зал ( )** | | |  |  |
| **назначение** | | |
|  | Рифлёная полоса перед дверным проёмом  (на расстоянии) и/или  контрастная окраска | С | за б0 см | нет |  |
|  | Пространство перед  дверью, при открывании:  - "от себя"  - "к себе" | К | глубина х  ширина не менее 1,2х1,5 м 1,5х1,5 м | нет |  |
|  | Пространство перед столом | К | 0,9х1,5 м | нет |  |
|  | Габариты зоны сидения, глубина | О | не менее 1,2 м | нет |  |
|  | Зона для  самостоятельного разворота (диаметр) | К | не менее 1,4 м | нет |  |
|  | Зона для кресла- коляски | К | не менее  150 х 150 см | нет |  |
|  | Поверхность столов (на высоте над уровнем пола) | К | не более 80 см | нет |  |
|  | Доля мест в залах от общей вместимости | К, О, С, Г | не менее 5% | нет |  |
|  | Доля мест с системами  индивидуального  прослушивания, при вместимости зала более 50 человек | Г | не менее 4% | нет |  |
|  | Расстояние от мест до  источниказвука(или оборудование мест  усилителями звука) | Г | не более 10 м | нет |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Свободные площадки перед эстрадой или в конце зала вблизи проема-выезда  (шириной в свету) | К | не менее 1,8 м | нет |  |
|  | Рассредоточенные выходы | К, О | не менее 2 шт. | не |  |
|  | Расстояние от места до  эвакуационного выхода | К, О, С, Г | не более 40 м | нет |  |

**Анкета № 4. Санитарно-бытовые помещения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ помещений  по плану БТИ | Наименование  элементов объекта | Категории  инвалидов,  для  которых  установлен  норматив | Норматив  доступности,  установленный  для инвалидов,  в единицах  измерения | Фактическая  величина,  наличие | Рекомендуемые  мероприятия по  адаптации, при несоответстви  нормативу  (установка,  создание, ремонт  или реконструкция) |
| .1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б |
|  | **4.1.Санузел** | | |  |  |
|  | Знак доступности помещения | К, О | наличие | нет |  |
|  | Ширина дверного  проёма | К | не менее 90 см | нет |  |
|  | Тактильная направляющая полоса к кабине и к писсуару в мужском туалете, ощущаемая ногой или тростью (ширина) | С | 30 см | нет |  |
|  | Раковина:  - зона у раковины для  кресла-коляски  (глубина х ширина)  - высота раковины  - опорный поручень | К  К  О | не менее  130х85 см  75х85 см  Наличие | нет  нет  нет |  |
|  | Универсальные кабины  - количество кабин  - от общего числа  унитазов для женщин  - от общего числа количества унитазов и писсуаров для мужчин  - ширина дверного  проёма  - глубина х ширина  - опорные поручни  - зона для кресла  - коляски рядом с  унитазом  (глубина х ширина)  - крючки для одежды, костылей (на высоте 1,2 м с выступом 12 см) | К, О, С, Г  К  К  К, О  К  К, О | не менее 1 шт.  5%  2%  не менее 90 см  не менее 180Х165см наличие  не менее 120х80 см  наличие | нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет |  |
|  | Знак доступности кабины | К, О | наличие | нет |  |
|  | 4.1.Приложение №1\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  при необходимости описания нескольких туалетных комнат  , | | |  |  |

**Приложение №1\_\_\_\_к анкете № 4. Санитарно-бытовые помещения, при необходимости описания нескольких туалетных комнат**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ помещений  по плану БТИ | Наименование  элементов объекта | Категории  инвалидов,  для  которых  установлен  норматив | | Норматив  доступности,  установленный  для инвалидов,  в единицах  измерения | Фактическая  величина,  наличие | Рекомендуемые  мероприятия по  адаптации, при  несоответствии  нормативу  (установка,  создание, ремонт  или реконструкция) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | б |
|  | **4.1.\_\_Санузел** | | | |  |  |
|  | Знак доступности помещения | | К, О | наличие | нет |  |
|  | Ширина дверного  проёма | | К | не менее 90 см | нет |  |
|  | Тактильная направляющая полоса к кабине и к писсуару в мужском туалете, ощущаемая ногой или тростью (ширина) | | С | 30 см | нет |  |
|  | Раковина:  - зона у раковины для  кресла-коляски  (глубина х ширина)  - высота раковины  -опорный поручень | | К  К  О | не менее  130х85 см  75х85 см  наличие | нет |  |
|  | Универсальные кабины  - количество кабин  - от общего числа унитазов для женщин  - от общего числа количества унитазов и писсуаров для мужчин  - ширина дверного  проёма  - глубина х ширина  - опорные поручни  - зона для кресла- коляски рядом с унитазом (глубина х ширина)  - крючки для одежды, костылей (на высоте 1,2 м с выступом12 см) | | К, О, С, Г  К  К  К, О  К  К, О | не менее 1 шт.  5%  2%  не менее 90 см  не менее 180Х165 см  наличие  не менее 120х80 см  наличие | - |  |
|  | Знак доступности  кабины | | К, О | наличие | - |  |

**Анкета №5. Внутреннее оборудование**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ помещений  по плану БТИ | Наименование  элементов объекта | Категории  инвалидов,  для  которых  установлен  норматив | Норматив  доступности,  установленный  для инвалидов,  в единицах  измерения | фактическая  величина,  наличие | Рекомендуемые  мероприятия по  адаптации, при  несоответствии  нормативу  (установка,  создание, ремонт  или реконструкция) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б |
|  | Комплексные системы (визуальные, звуковые и тактильные) средств непрерывной  информации и  сигнализации об опасности | К, О, С, Г | наличие  информации  об услугах,  размещении  помещений и  путей  эвакуации | нет |  |
|  | Синхронная (звуковая и световая) сигнализация, подключенная к  системе оповещения о пожаре | К, О, С, Г | наличие | нет |  |
|  | Уровень звука аварийной звуковой сигнализации, при  превышении максимального уровня  звука в помещении на 5 дБА | К, О, С, Г | не менее 15  дБА в течение  30 с | нет |  |
|  | Визуальная  информация на контрастном фоне (на высоте от уровня пола) |  | не менее 1,5 м, не более 4,5 м | нет нет |  |
|  | Надписи:  - высота размещения  - высота прописных букв  -освещённость | С, Г  К, С, Г  С  С | наличие  не более 1,6 м не менее 7,5 см  наличие | нет  нет  нет |  |
|  | Указатели,  пиктограммы:  - высота размещения  - высота прописных букв  - освещённость | С  К,С  С  С | наличие  не более 2,0м  не менее 7,5 см  наличие | нет |  |
|  | Тактильные средства  информации  - высота размещения  - высота размещения  в зоне путей движения  - маркировка кабинетов приёма рядом с дверью, со стороны ручки  - на кнопках | С  С  С  С  С | наличие  60-110 см 1,2-1,6 м.  на высоте  от 1,4 до 1,75 м  наличие | нет  нет |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | управления лифта  - на поручнях лестниц (обозначения этажей)  - на кабинах санитарно- бытовых помещений |  | | С  С | | наличие  наличие | | нет  нет |  |
|  |  |  | | Текстофоны (текстовые телефоны) |  | | Г | | не менее 1 шт. | | нет |  |
|  |  |  | | Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными  клавишами |  | | С, Г | | не менее 1 шт. | | нет |  |
|  |  |  | | Таксофон с  автоматическим  перемещением  аппарата по высоте или на высоте 80 см |  | | К | | наличие | |  |  |
|  |  |  | | Рифлёное покрытие перед таксофоном (другим  специализированным оборудованием) или отдельная плита  высотой до 0,04 м (на расстоянии) |  | | С | | за 70-80 см до  объекта | | нет |  |
|  |  |  | | Речевые информаторы и маяки |  | | С | | наличие | | нет |  |
|  |  |  | | Звуковой маяк у входа  (динамик с радио­трансляцией) с зоной слышимости до 5 м2 |  | | С | | наличие | | нет |  |
|  |  |  | Световые текстовые табло для вывода  оперативной   информации | |  | | С, Г | | наличие | | нет |  |
|  |  | Малогабаритные аудиовизуальные информационно-  справочные системы | | | | К, О, С, Г | | | | наличие | нет |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | Звуковая связь и  аварийное освещение:  - двусторонняя связь с дежурным из  замкнутых пространств  (помещений различного  функционального  назначения, кабинки туалета, лифта, лифтового холла и т.п.)  -звонок или извещатель (в общественной уборной) соединённый с дежурной комнатой  -кнопка звонка (в иных  случаях) | | | | К, О, С, Г  К, О, С, Г  К, О, С, Г | | | | наличие  наличие  наличие | нет  нет  нет |  |
|  | | Перепад освещенности  между соседними помещениями и зонами | | | | | | К, О, С, Г | | не более 1:4 | нет |  |
|  | | Приборы для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, рычаги, краны и кнопки различных аппаратов,  отверстия торговых и  билетных автоматов и прочие устройства | | | | | | К, О, С, Г | | на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м  от пола и на расстоянии не менее 0,4 м от  боковой  вертикальной  плоскости | нет |  |
|  | | Запоры и ручки дверей (с неровностями или опознавательными знаками ощущаемыми  тактильно) в технические и другие опасные помещения | | | | | | С | | наличие | нет |  |
|  | | Выключатели и розетки в помещениях | | | | | |  | | на высоте 0,8 м  от уровня пола | нет |  |
|  | | Яркая контрастная  маркировка ударопрочных  прозрачных дверей и  ограждений  - высота х ширина  - уровень (от поверхности пешеходного пути) | | | | | |  | | не менее  10х20 см  не ниже 1,2 м   и не выше 1,5 м | нет |  |
|  | | Зона досягаемости приборов и устройств,  технологического и другого оборудования:  - при расположении  сбоку от посетителя  - при фронтальном подходе  - поверхность столов, прилавков и других мест обслуживания | | | | | | К  К  К | | не выше 1,4 м  и не ниже 0,3м  от пола не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола  на высоте не  более 0,8 м  над уровнем  пола | нет |  |

**Анкета № 6. Территория объекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ помещений  по плану БТИ | Наименование  элементов объекта | Категории  инвалидов,  для  которых  установлен  норматив | Норматив  доступности,  установленный  для инвалидов,  в единицах  измерения | фактическая  величина,  наличие | Рекомендуемые  мероприятия по  адаптации, при  несоответствии  нормативу  (установка,  создание, ремонт  или реконструкция) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б |
|  | **6.1.Вход на территорию** | | |  |  |
|  | Проходы, проёмы в ограждении, невращающиеся прозрачные калитки на навесных петлях  одностороннего  действия (ширина) | К, О, С | не менее 90 см | да |  |
|  | Элементы информации об объекте | К, О, с, г | наличие | да |  |
|  | Знак доступности  учреждения | К, О, С, Г | наличие | да |  |
|  | Освещение | К, О, С, Г | наличие | да |  |
|  | **6.2.Автостоянка посетителей** | | |  |  |
|  | Расстояние до входа в  здание | К, О | не более 50 м | да |  |
|  | Доля мест для  транспорта инвалидов | К, О | не менее 10%  (но не менее  одного места) | да |  |
|  | Ширина зоны для  парковки автомобиля  на одну машину | К, О | 350 см | да |  |
|  | Спецзнак и разметка | К, О | наличие | нет |  |
|  | Освещение | К, О, С, Г | наличие | нет |  |
|  | **6.З.Путь к главному (специализированному) входу в здание** | | |  |  |
|  | Ширина полосы движения | К | не менее  180см | да |  |
|  | Площадки, при ширине полосы движения менее 180 см | К | не менее  160Х 160 см  через каждые  60-100 м | нет |  |
|  | Твёрдое покрытие пешеходных дорожек,  тротуаров и пандусов | К, О | наличие | да |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Рифлёная полоса  перед объектом  информации, началом  опасного участка, изменения направления  движения (на  расстоянии) | С | за 80 см до  объекта | нет |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота бордюрного камня в местах  пересечения тротуара с  проезжей частью | К, О | не более 4 см | более |  |
|  | Толщина швов  покрытия | К, О | не более 1,5 см | да |  |
|  | Высота бордюров по краям пешеходных  путей | К, О | не менее 5 см | более |  |
|  | Уклон пути движения:  - продольный  - при устройстве съездов с тротуара - поперечный |  | не более 5%  не более 10% ,  не более 10 м  1-2°/о | 5% |  |
|  | Указатели направления движения | К, О, Г | наличие | нет |  |
|  | Декоративное  ограждение, выполняющее направляющую функцию | С | наличие | нет |  |
|  | Площадки отдыха с местами для сидения | К, О | через каждые  25-100 м | да |  |
|  | Открытые лестницы (дублируются  пандусами или другими средствами подъема):  - проступь  - подступенок  - поперечный уклон  ступеней  - ширина марша  - поручни с двух сторон на высоте  - рифлёная полоса  перед маршем вверху и  внизу (на расстоянии) | О  С | не более 40 см  не более 12 см  1-2°/о.  не менее 1,35м  90 см  за 80 см до  объекта | нет |  |
|  | Пандус:  - высота подъёма - уклон Н/Е  - ширина  - площадка на  горизонтальном  участке при прямом пути движения или на повороте (глубина)  - высота бортиков  - поручни с двух сторон (на высоте)  - нескользкое покрытие - рифлёная полоса  перед маршем вверху и внизу (на расстоянии) | К, О  К  О  К, О  С | не более 80 см не более 1/12 не менее 1,0 м  не менее 1,5 м  не менее 5 см  70 см  90 см  наличие  за 80 см до  объекта | нет  нет |  |
|  | Освещение | К, О, С, Г | наличие | да |  |

**12. Выводы по результатам натурного обследования:**

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия по элементам объекта:

Входная группа - установить рифленую полосу перед дверным проемом

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Пути движения на объекте - установить пандус

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Зона оказания услуги- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Санитарно-бытовые помещения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Внутреннее оборудование - установить светящиеся указатели путей эвакуации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Территория объекта - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1З. Доступность услуги для инвалидов:**

**Вариант «А»** - полная доступность всех мест обслуживания

**Вариант «Б»** - локальная доступность (входной группы, специально выделенного места обслуживания и пути движенияк нему)

**Вариант «В»** - обслуживание сотрудниками на дому без взимания дополнительной платы

**Вариант «Г»** - не обслуживаются

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Категории инвалидов | | | |
| Инвалиды-  колясочники (К) | Инвалиды с поражениями  опорно-двигательного  аппарата (О) | Инвалиды с  поражениями зрения  (С) | Инвалиды с  поражениями слуха (Г) |
|  |  |  |  |

**14. Доступность элементов объекта для различных категорий инвалидов:**


Таблицу заполнять на каждый элемент объекта. Доступные элементы объекта отметить словом да», недоступные элементы - словом «нет»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  элементов  объекта | | Фактическая доступность для инвалидов | | | | | | | |
| Инвалиды-  колясочники(К) | | Инвалиды с поражениями  опорно-двигательного  аппарата (О) | | Инвалиды с  поражениями  зрения (С) | | Инвалиды с  поражениями  слуха (Г) | |
| Входная группа | | А | | А | | А | | А | |
| Пути движения на объекте | | Б | | А | | А | | А | |
| Зона оказания  услуги | |  | | Г | |  | |  |
| Г | | Г | | Г |
| Санитарно-  бытовые  помещения | | Г | | А | | А | | А |
| Внутреннее оборудование | | Г | | Г | | Г | | Г |
| Территория объекта | | А | | А | | А | | А |

**15. Степень доступности территории объекта для инвалидов различных категорий:**

Таблицу заполнять на каждый элемент объекта. Доступные элементы объекта отметить словом «да», недоступные элементы - словом «нет»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Степень доступности объекта | Фактическая доступность для инвалидов | | | |
| К | О | С | Г |
| Объект полностью доступен | нет | да | да | да |
| Объект ограниченно доступен, требуется частичная адаптация | да | нет | нет | нет |
| Объект недоступен, требуется адаптация | нет | нет | нет | нет |

****